【DL/T 624-2010 继电保护微机型试验装置技术条件】

继保仅需要规程名称下边无检测项，具体检测项根据其他规程选择对应的

【JJG 445-1986 直流标准电压源检定规程】

1.一列

2.无多通道

3.相对误差

【JJG 603-2006 频率表检定规程】

1.一列

2.无多通道

3.分：频率测量（标准值固定）、频率输出（显示值固定）

4.默认五行固定数值参照规程举例，可增加空行

5.相对误差