**三相数表实验室管理系统：**

1、封皮及内页说明：分为校准封皮和检定封皮两类，分别包括原始记录封皮、证书封皮、证书内页。证书内容均连接原始记录，原始记录中技术依据和标准器信息可勾选。所出证书均已所给表格为准。

2、检定/校准说明：根据是否有检定规程区分。仪置、数表、变送均包括检定和校准两类证书，继保为校准证书。检定证书测试页为检定结果，有误差计算，计算方法可查看所在单元格公式，不含不确定度，有检定结论及说明；校准证书测试页为校准结果，无误差计算，给出相应量程的不确定度，计算方法查看所在单元格公式，无校准结论及说明。封皮标准器信息均把原表格的型号改为测量范围。

3、表格说明：表格具体分类即所给文件分类。其中，数表多通道红色字体为下拉菜单选项，根据具体测试的通道进行选择和排列。

4、读数长度说明：由于所检设备的显示位数不同，录入数据位数会变化，通常共6为长度，若需统一，至少保留小数点后三位。